# 测量角度

测量角度工具用于测量两个边缘之间的角度。

要将测量角度工具添加到您的作业：

1. 打开“检查”工具选择板，展开测量工具组，然后选择测量角度工具。

2. 在对话框中，选择要测量其角度的两个输入边缘。该工具会根据您的图像和已添加的工具自动查找可能的测量目标，并在采集显示屏幕上以浅蓝色突出显示它们。单击一个突出显示项来将其选为输入特征。

   选择两个边缘后，该工具会自动为每个边缘添加“查找边缘”工具，然后根据找到的边缘创建“测量角度”工具。

要调整范围限制：

切换正常/反向切换按钮来更改生成工具结果的方式。如果设置为正常，当角度值介于定义的最小值和最大值之间时，该工具会生成通过结果。如果设置为反向，当角度值超出定义的最小值和最大值时，该工具会生成通过结果。

要调整有效范围，可以使用滑块更改角度值的最小值和最大值，也可以在滑块下方的框中输入数值。

单击设置最小值/最大值来使用自动计算的角度最小值和最大值。当您添加工具或单击“设置最小值/最大值”按钮时，自动计算的最小值和最大值低于和高于当前角度值 5%。