# 结果队列

结果队列是一个胶片，您可以在其中查看所有检查的已保存结果，它们根据设置过滤为 4 种图像模式：

- 通过和失败结果
- 通过结果
- 失败结果
- 单独通过和失败结果

要打开和设置此函数，请参阅菜单栏 - 传感器中的结果队列设置。

注意： 结果队列只能在系统处于脱机模式时禁用/启用。有关这些模式的更多信息，请参阅联机和脱机。

启用结果队列后，新的胶片部分会出现在HMI中的当前正在使用的图像下方。

此胶片允许您查看结果队列条目。缩略图显示检查应用步骤中创建的当前作业的输入图像。

使用结果队列，您可以：

- 显示所选结果队列条目的电子表格内容和工具结果或图形。
- 将通过/失败条件配置为检查表单元格引用（其中 0 表示失败，任何其他值表示通过）。

要停止更新结果队列条目但保持作业运行，请单击冻结。

要继续更新结果队列条目，请单击继续。

要在所选输入图像之间导航（所选图像周围显示黄色框）、保存胶片图像或清除胶片，请使用胶片中“冻结/继续”按钮旁的按钮。

图标 | 操作
--- | ---
| 选择第一个输入图像
| 选择上一个输入图像
| 选择下一个输入图像
| 选择最后一个输入图像
| 保存胶片图像
| 清除胶片

您可以在单击保存幻胶片图像按钮后出现的弹出窗口中选择保存胶片图像的位置。

要清除胶片图像，请在单击清除幻灯片按钮后出现的确认弹出窗口中单击是。要取消清除，请单击否，或单击弹出窗口角处的 X。