# 管理 EasyBuilder 作业

连接到装有 Easy Builder 的设备后，您可以开始新作业或打开现有作业，然后使用相同名称或新名称保存作业：

启动新作业：

1. 确保 In-Sight 视觉系统没有联机。
2. 单击工具栏左上角的新作业图标，或在菜单中单击文件 > 新作业，或按 CTRL+N，这些操作都会打开新作业对话框。
3. 在新作业对话框中，点击“是”从当前作业中清除所有数据。如果要保存当前作业数据，请在对话框中单击否，按 CTRL+S 并完成保存过程，然后再开始新作业。

注意： 在您命名并保存作业之前，新作业的名称不会显示在传感器信息组框中的当前作业:字段中。
打开现有工作：

1. 确保 In-Sight 视觉系统没有联机。
2. 单击工具栏左上角的打开作业图标，或在菜单中单击文件 > 打开作业，或按 CTRL+O，这些操作都会打开打开对话框。
3. 在打开对话框中，导航到作业文件。
4. 双击作业，或选择文件并单击打开。
5. 打开作业对话框出现。在打开作业对话框中，单击是将清除当前作业中的所有数据。如果想要保存数据，请在对话框中单击否，按 CTRL+S 并完成保存过程，然后再打开另一个作业。

您打开的作业的名称显示在当前作业字段中。

保存新作业：

1. 使用以下任一方法打开另存为对话框：
   - 单击工具栏左上角的保存图标，
   - 在菜单中单击文件 > 保存作业，
   - 在菜单中单击文件 > 作业另存为，
   - 按 CTRL+S，
   - 或按 F12。
2. 在对话框中，导航到要将作业保存到的位置。
3. 指定作业的名称。
4. 在对话框中单击保存。

保存现有作业：

要用相同的名称保存当前作业：

- 单击工具栏左上角的保存图标，
- 在菜单中单击文件 > 保存作业，
- 或按 CTRL+S。

要用新名称保存当前作业：

- 在菜单中单击文件 > 作业另存为，
- 或按 F12。

保存作业时，只会保存特定于该作业的工具设置和信息。Easy Builder 不提供自动保存功能，因此如果重启 In-Sight 视觉系统，任何新更改都将会丢失。

如果之前未保存作业，则保存功能的作用将与可打开另存为对话框的另存为功能完全相同。