# 在 SIMATIC Manager 中检查应用程序

如下在 SIMATIC Manager 中检查应用程序，以确保它正确地将数据写入 PLC：

1. 将视觉系统转入联机状态。在网页中设置一个新值，然后单击更新适配器中的作业中创建的写入 PLC 按钮。

2. 打开 SIMATIC Manager 并检查所监控的变量。每次从视觉系统向 PLC 发送新数据时，必须反转 Results Completed Cam0 位。同时，Results Valid Cam0 位必须设置为 true，以此表示新数据。数据可以在结果行中看到，默认采用十六进制格式。

3. 为 Results Ack Cam0 位提供一个上升沿以将 Results Valid Cam0 位重置为 false。为此，请首先将 Results Ack Cam0 位设置为true，然后设置为 false。确保每次修改值时单击激活修改值图标。