# SIMATIC 관리자의 응용 프로그램 확인

다음과 같이 SIMATIC 관리자의 응용 프로그램을 확인하여 적절히 실행되도록 합니다.

1. 모니터링 변수의 사용자 데이터 Cam0에 대한 새 바이트 값을 설정합니다. 이렇게 하려면 값 수정 행에서 새 값을 설정한 다음 값 수정 아이콘을 클릭합니다.

   참고: 이 값은 기본적으로 16진수 형식으로 되어 있습니다.

2. 사용자 데이터 Cam0 설정 비트에 상승 에지를 줍니다. 이렇게 하려면 먼저 참으로 설정한 다음 다시 거짓으로 설정합니다. 값이 수정될 때마다 값 수정 활성화 아이콘을 클릭해야 합니다.

   이 비트가 참으로 설정되면사용자 데이터 확인 설정 Cam0 비트도 참으로 변경되어 사용자 데이터 Cam0의 데이터가 PROFINET 네트워크에서 전송되었음을 나타냅니다.

   사용자 데이터 설정 Cam0 비트를 거짓으로 다시 재설정하면 사용자 데이터 확인 설정 Cam0 비트도 거짓으로 설정됩니다.

3. 위의 단계를 수행하고 나면 SIMATEC 내 어댑터에서의 작업 업데이트 항목에서 구성된 작업의 웹 페이지에 새 값이 표시될 것입니다.