# Set Region

셀에 포함된 영역 편집 컨트롤을 설정합니다. 영역 편집 컨트롤은 항상 EditRegion 함수입니다.

## Set Region 입력

구문: SR[태그 이름][공백][X][공백][Y][공백][너비][[공백][높이][공백][공백][각도][공백][[공백][[곡률]

매개 변수 | 설명
--- | ---
태그 이름 | 게시된 셀의 이름.
공백 | 값을 다음 값과 분리하는 빈 칸.
행 | 이미지 좌표계에서 원점의 x 오프셋.
공백 | 값을 다음 값과 분리하는 빈 칸.
Col | 이미지 좌표계에서 원점의 y 오프셋.
공백 | 값을 다음 값과 분리하는 빈 칸.
높이 | 영역의 x 축 방향 크기.
공백 | 값을 다음 값과 분리하는 빈 칸.
폭 | 영역의 y 축을 방향 크기.
공백 | 값을 다음 값과 분리하는 빈 칸.
각도 | 이미지 좌표계에서의 방향입니다.
공백 | 값을 다음 값과 분리하는 빈 칸.
곡률 | 영역의 곡률.

## Set Region 출력

상태 코드를 반환합니다. 상태 코드는 다음과 같습니다.

상태 코드 | 설명
--- | ---
1 | 명령이 성공적으로 실행되었습니다.
0 | 인식할 수 없는 명령.
-1 | ID가 잘못되었습니다.
-2 | 지정된 셀에 영역 편집 컨트롤이 포함되어 있지 않거나 영역 편집 컨트롤이 EditRegion 함수에 의해 만들어지지 않았기 때문에 명령을 실행할 수 없습니다.
-4 | 잘못된 인수 유형.
-6 | 사용자에게 명령을 실행할 모든 권한이 없습니다.

## Set Region 예

새 영역의 위치, 치수, 방향, 모양이 포함된 Set Region 명령을 전송하여 간편한 작성기 위치 도구 또는 검사 도구의 영역을 설정할 수 있습니다.

1. 작업에 가장자리 위치 도구가 포함되어 있고 도구의 영역이 현재 다른 위치에 있고 치수, 방향, 형태가 다르다고 가정합니다.

2. Set Region 기본 모드 명령을 통해 도구의 영역 설정을 이동하고 방향을 조정하려고 합니다. SREdge_1.Region 192.000 119.000 167.000 20 0.5 0 명령을 이용합니다.

3. In-Sight 비전 시스템 는 명령이 성공적으로 실행되었음을 나타내는 1으로 응답합니다.