# Get Info

In-Sight 비전 시스템의 시스템 정보를 반환합니다.

## Get Info 입력

구문: GI

## Get Info 출력

상태 코드와 시스템 정보를 반환합니다.

상태 코드는 다음과 같습니다.

상태 코드 | 설명
--- | ---
1 | 명령이 성공적으로 실행되었습니다.
0 | 인식할 수 없는 명령.
-2 | 명령을 실행할 수 없습니다.

시스템 정보는 다음과 같습니다.

출력 | 설명
--- | ---
일련 번호 | In-Sight vision 시스템의 일련 번호.
응용프로그램 버전 | In-Sight 비전 시스템의 현재 펌웨어 버전.
모니터 버전 | In-Sight 비전 시스템의 모니터 버전. In-Sight 모니터는 주로 In-Sight 센서의 문제점을 해결하는 데 사용됩니다. "안전 모드"를 사용하면 모든 설정 매개 변수를 재설정하여 In-Sight를 시작할 수 있습니다. 이렇게 하면 프롬프트나 경고 없이 입출력 설정, 시작 설정, 사용자 정의 설정 등 In-Sight 센서의 현재 설정을 대체하게 되니 주지하시기 바랍니다. "진단" 및 "서버 모드"는 내부 사용을 위한 것이며 Cognex 기술 지원팀의 지원 없이는 액세스할 수 없습니다. "In-Sight 시작"은 시스템에서 In-Sight 소프트웨어를 시작한다.
MAC 주소 | In-Sight 비전 시스템의 MAC(Media Access Control) 주소.
빌드 날짜 | In-Sight 비전 시스템 펌웨어의 빌드 날짜.

## Get Info 예

In-Sight 비전 시스템의 시스템 정보를 표시하려면 GI 명령을 이용합니다.

비전 시스템은 처음에 1로 응답하여 명령이 성공적으로 실행되었음을 나타냅니다. 다음 행들에서 시스템 정보가 보고됩니다.