# 온라인 및 오프라인 상태

In-Sight 비전 시스템 에는 온라인, 오프라인, 일시 중지의 세 가지 상태가 있습니다.

현재의 온라인/오프라인 상태는 어댑터 오른쪽 하단의 상태 표시줄에 표시됩니다.

상태 | 상태 표시기 | 설명
--- | --- | ---
오프라인 |  | 스프레드시트 편집기에서 작업을 개발하는 동안 단추(또는 F6)를 눌러 새 이미지를 촬상하고 스프레드시트에서 셀을 실행할 수 있습니다.
온라인 |  | 참고: 비전 시스템가 온라인 모드인 경우에만 명령을 보낼 수 있습니다. 작업이 개발되고 작업을 배포하거나 테스트할 준비가 되면 온라인 상태를 사용합니다. 온라인 상태에서는 작업이 실행되고 트리거를 처리하고 스프레드시트 함수 및 논리를 실행합니다. 응용 프로그램용으로 만든 웹 페이지를 통해 작업과 상호 작용할 수 있습니다. 비전 시스템가 비전 응용 프로그램을 실행하고 I/O 작업을 수행하고 이미지를 촬상하는 동안에는 해당 작업이 일시 중지되지 않는 한 로드된 작업을 변경할 수 없습니다. 작업이 온라인이 되면 어댑터를 닫고 웹 브라우저를 사용하여 작업을 모니터링하고 작업과 상호작용할 수도 있으며 모니터링이나 외부 상호 작용 없이 작업에 설계된 외부 상호 작용에만 의존하도록 비전 시스템에 남겨둘 수도 있습니다. 작업을 편집해야 하는 경우에는 어댑터를 사용하여 비전 시스템에 연결한 후 단추를 눌러 오프라인으로 이동합니다. 비전 시스템이 온라인이 되려면 다음의 세 가지 독립적인 온라인 상태가 일치해야 합니다. $System.OnlineEnableComm = True 이 태그의 상태는 산업용 통신 프로토콜에 의해 온라인과 일시 중지 비트를 전환함으로써 제어됩니다. $System.OnlineEnableDiscrete = True 이 태그의 상태는 제어됩니다. 위의 모든 태그가 일치하면 $System.OnlineEnabled 태그가 참이 됩니다. 참고: 태그에 대한 자세한 내용은 해당 항목을 참조하십시오.
일시 중지 |  | 작업이 배포되었지만 외부 장치와의 상호 작용을 일시 중지하거나 오프라인으로 이동하지 않고 비전 시스템를 변경하려고 할 경우에는 일시 중지 상태를 이용합니다. 자세한 내용은 온라인 중 일시 중지 항목을 참조하십시오.