# 결과 대기열

결과 대기열은 다음 설정에 따라 모든 검사에서 유지된 결과를 4가지 이미지 모드로 필터링하여 볼 수 있는 영사 슬라이드입니다.

- 합격 및 불합격 결과
- 합격 결과
- 불합격 결과
- 별도의 합격 및 불합격 결과

이 기능을 켜고 설정하려면 메뉴 모음 – 센서에서 결과 대기열 설정을 참조하십시오.

참고: 결과 대기열은 시스템이 오프라인 모드에 있는 동안에만 비활성화/활성화할 수 있습니다. 모드에 대한 자세한 내용은 온라인 및 오프라인을 참조하십시오.

결과 대기열을 활성화하면 HMI의 현재 이용 중인 이미지 아래에 새 영사 슬라이드가 나타납니다.

이 필름 스트립을 이용하여 결과 대기열 항목을 볼 수 있습니다. 미리보기 이미지에는 검사 응용 프로그램 단계에서 생성된 현재 작업의 입력 이미지가 표시됩니다.

결과 대기열을 이용해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 선택한 결과 대기열 항목에 대한 스프레드시트 내용 및 도구 결과 또는 그래픽을 표시합니다.
- 합격/불합격 조건을 검사 시트 셀 참조로 구성합니다(0은 불합격을 의미하고, 다른 모든 값은 합격을 의미).

결과 대기열 항목의 업데이트를 중지하지만 작업을 계속 실행하려면 동결을 클릭합니다.

결과 대기열 항목을 계속 업데이트하려면 계속을 클릭합니다.

선택한 입력 이미지(선택한 이미지 주위에 노란색 프레임 표시) 사이를 탐색하려면 영사 슬라이드 이미지를 저장하고 영사 슬라이드를 지우려면 영사 슬라이드 내 동결/계속 단추 옆에 있는 버튼을 이용합니다.

아이콘 | 작업
--- | ---
| 첫 번째 입력 이미지 선택
| 이전 입력 이미지 선택
| 다음 입력 이미지 선택
| 마지막 입력 이미지 선택
| 영사 슬라이드 이미지 저장
| 영사 슬라이드 지우기

영사 슬라이드 이미지 저장 단추를 클릭한 후 나타나는 팝업 창에서 영사 슬라이드 이미지를 저장할 위치를 선택할 수 있습니다.

영사 슬라이드 이미지를 지우려면 영사 슬라이드 지우기 단추를 클릭한 후 표시되는 확인 팝업 창에서 예를 클릭합니다. 지우기를 취소하려면 아니요를 클릭하거나 팝업 창의 모서리에 있는 X를 클릭합니다.