# 온라인 중 일시 중지

온라인 상태에서 비전 시스템를 일시 중지 상태로 하면 오프라인으로 전환하지 않고도 하지 않고도 In-Sight 함수 또는 기능 또는 비전 도구를 변경하거나 비전 시스템를 오프라인으로 하지 않고도 비전 시스템 촬상 속성을 조정할 수 있습니다.

온라인 상태에서 비전 시스템를 일시 중지 모드로 설정하는 방법은 몇 가지가 있습니다.

- 웹페이지에서 웹 HMI로 온라인 모드와 일시 중지 모드 사이를 전환할 수 있는 웹페이지 상태 온라인 일시 중지 컨트롤 요소를 추가할 수 있습니다. 또한 $System.OnlineEnableComm, $System.OnlineEnabled, $System.OnlineEnableDiscrete 태그를 끌어 놓아 시스템 상태를 모니터링하도록 할 수 있습니다.

- PLC에서 EtherNet/IP 또는 PROFINET 통신 프로토콜을 통해 온라인 및 일시 중지 비트를 모니터링할 수 있습니다. 다음 표에는 모드, $System.OnlineEnabled 태그 상태, 통신 프로토콜 상태 비트 상태가 요약되어 있습니다.

  온라인/오프라인 상태 | $System.OnlineEnabled 태그 상태 | PLC 온라인 상태 비트 | PLC 일시 중지 상태 비트
  --- | --- | --- | ---
  온라인 | 참 | 참 | 거짓
  온라인 | 거짓 | 거짓 | 참
  오프라인 | 해당 사항 없음 | 거짓 | 거짓

- 이산 입력 라인에서 비전 시스템의 온라인 및 오프라인 상태를 전환할 수 있습니다.

참고:

온라인 상태에서 In-Sight ViDi 어댑터가 계속 표시되는 경우 상태를 가 일시 중지로 변경하면 오른쪽 아래 가장자리의 상태 표시기 위로 마우스를 가져갔을 때 상태가 표시됩니다.