# 대화형 그래픽 모드

많은 In-Sight 함수 특히 비전 도구의 매개 변수는 이미지 위의 대화형 그래픽 을 조정하여 구성할 수 있습니다. 이는 관심 영역(ROI)의 크기, 위치, 회전을 설정하거나 모델 영역을 트레이닝하는 데 사용할 수 있습니다.

해당 그래픽이 포함된 함수를 포함하는 모든 스프레드시트 셀과 속성 시트에 해당 그래픽이 있는 매개 변수 값에서 대화형 그래픽을 조정할 수 있습니다. 대화형 그래픽 모드는 사용자의 액세스 수준에서 허용하는 바에 따라 표준 보기 또는 웹 페이지 HMI에서 액세스할 수 있습니다.

참고: 함수의 영역 매개 변수에 셀 참조가 포함된 경우 해당 영역은 그래픽으로 편집할 수 없습니다. 대화형 그래픽 모드에 들어가려면 먼저 셀 참조를 지워야 합니다.

## 대화형 그래픽 모드 사용

1. 대화형 그래픽이 연결된 스프레드시트 셀 또는 속성 시트 값을 선택합니다.

   참고: 현재 컨텍스트에서 해당 함수를 사용할 수 없는 경우에는 셀 그래픽 편집 아이콘이 회색으로 표시됩니다.

2. 대화형 그래픽 모드에 들어가는 방법에는 네 가지가 있습니다.

   - 그래픽이 포함된 매개 변수(예: 영역)를 선택하고 F9 키를 누릅니다.
   - 스프레드시트 편집기의 작업 편집 도구 모음에 있는 버튼을 누릅니다.
   - 속성 시트의 도구 모음에서 셀 그래픽 편집 단추를 클릭합니다.
   - 그래픽이 포함된 매개 변수(예: 영역)를 선택한 후 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 그래픽 편집을 선택합니다.
3. 스프레드시트 오버레이 또는 속성 시트가 사라지고 대화형 그래픽이 이미지 위에 표시됩니다. 대화형 그래픽 모드에는 고리, 영역, 원, 십자, 점, 선의 여섯 가지 유형이 있습니다. 대화형 그래픽에 표시되는 대화형 그래픽 모드 아이콘의 유형은 셀 또는 값에 필요한 입력 유형에 따라 다릅니다.
4. 수정 사항을 수락하려면 ENTER 또는 도구 모음의 아이콘을 누릅니다. 그래픽은 이미지 위에 (기본적으로 빨간색으로) 표시되지만 반투명 스프레드시트 아래에 표시됩니다. 수정 사항을 취소하려면 ESC 또는 도구 모음의 를 누릅니다. 변경 내용을 수락하면 새 값이 그래픽 모드에 액세스한 셀 수식 또는 대화형 속성 시트 값에 자동으로 입력됩니다.