# HMI 영사 슬라이드

HMI 영사 슬라이드 웹 페이지 요소는 작업이 온라인인 상태에서 작업 정보를 기록, 재생, 저장하는 데 사용됩니다. HMI 영사 슬라이드는 영사 슬라이드 설정 대화 상자에 구성된 값에 따라 모든 촬상이 표시되거나 합격 또는 불합격인 결과만 표시될 수도 있습니다. 영사 슬라이드를 웹 페이지에 삽입하면 다음과 같이 나타납니다.

작업이 온라인으로 설정되면 HMI 영사 슬라이드는 기본적으로 라이브 상태가 되어 아래에 표시된 것처럼 기록된 촬상의 합격/실패를 합격/실패 마커 그래픽(속성 창의 마커 스타일 속성으로 기본 그래픽 스타일을 변경할 수 있음)으로 표시합니다. 이 상태에서는 다른 웹 페이지 요소 의 내용이 실시간으로 업데이트되며 사용자 입력 요소를 사용할 수 있습니다.

그러나 (동결) 단추를 클릭 하거나, 색상이 있는 상태 표시줄의 아무 곳이나 클릭하거나, 동결 클릭 명령 또는 $ 함수를 호출하면 HMI 영사 슬라이드 및 전체 웹 페이지가 동결 상태로 설정됩니다. HMI 영사 슬라이드가 동결되면 기록된 모든 촬상의 썸네일이 표시되고, 해당 촬상 중에 기록된 모든 데이터를 이용할 수 있습니다.

참고:

동결 모드일 때 HMI 영사 슬라이드에서 썸네일을 클릭하여 기록된 촬상을 웹 페이지의 나머지 웹 페이지 요소에는 선택한 촬상 시에 포함된 데이터가 표시됩니다.

또한 동결 시 비활성화 속성이 활성화된 모든 웹 페이지 컨트롤 요소는 회색으로 표시되어 사용할 수 없습니다.

참고:

- HMI 영사 슬라이드에 표시되는 프레임 수는 비전 시스템의 이미지 버퍼 크기에 따라 다릅니다.
- HMI 영사 슬라이드(및 웹 페이지)를 동결로 설정해도 작업이 일시 중지되지는 않습니다. 영사 슬라이드와 웹 페이지의 실시간 업데이트만 중지되므로 영사 슬라이드의 (재생) 버튼을 클릭하거나 계속 클릭 명령 또는 $ 함수를 호출하여 웹 페이지 라이브 업데이트를 다시 활성화할 때까지 기록된 촬상 데이터를 확인할 수 있습니다. 작업은 백그라운드에서 온라인 상태로 유지되며 중단 없이 처리를 계속합니다.