# In-Sight 비전 시스템 설정

In-Sight 비전 시스템와 PLC 장치 사이에 통신을 구성하려면 첫 단계로 비전 시스템에서 PROFINET 통신을 활성화해야 합니다.

1. In-Sight Vision Suite를 실행합니다.

2. 왼쪽의 장치 창에서 비전 시스템를 선택합니다. 창의 하단에 사용 가능한 유틸리티가 표시됩니다.

3. 산업용 이더넷 유틸리티(아래 표시)를 클릭합니다. 산업용 이더넷 구성 유틸리티 창이 열립니다.

4. 드롭다운 목록에서 PROFINET 프로토콜을 선택합니다. 선택하면 창에 추가 옵션이 표시됩니다.

5. PROFINET 스테이션 이름 사용 옵션을 선택한 다음 스테이션 이름 텍스트 상자에 이름을 지정합니다.

6. 완료되면 확인을 클릭하거나 다시 시작합니다.

   참고: 이 변경 이전에 In-Sight 비전 시스템가 다른 산업용 이더넷 구성을 사용하고 있었던 경우에는 비전 시스템를 다시 시작해야 합니다. 이 경우에는 확인 단추가 다시 시작 단추로 바뀝니다.