# 픽셀 카운트

픽셀 카운트 도구를 사용하면 정의된 영역의 픽셀 수를 기준으로 형상이 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 픽셀 카운트 도구는 최적의 회색조 임계값(0 - 255)을 자동으로 계산하며, 이 범위 내에서 임계값 정의에 합격하는 픽셀 수를 셉니다.

작업에 픽셀 카운트 도구를 추가하려면

1. 검사 도구 팔레트를 열고 있음/없음 도구 그룹을 확장한 후 픽셀 카운트 도구를 선택합니다.

2. 표시되는 대화 상자에서 촬상 표시 화면 상의 상자 크기를 조정하고 상자를 재배치해 영역을 정의합니다. 오른쪽의 검색 도형 드롭다운을 사용하여 상자 모양을 변경할 수 있습니다. 사용 가능한 도형은 직사각형, 원, 고리, 다각형입니다.

3. 모델 영역에 하위 영역을 추가하고 촬상 표시 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 나타나는 드롭다운 메뉴에서 하위 영역 > 도형 추가를 선택함으로써 관련이 없거나 혼란스러운 형상을 마스크로 지울 수도 있습니다. 기본적으로 하위 영역이 모델 영역에 추가되지만 촬상 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 하위 영역 작업 > 빼기를 선택하여 하위 영역을 빼는 것으로 변경할 수 있습니다.

4. 확인을 클릭합니다.

임계값 설정을 변경하려면

수동 임계값 구성을 활성화하려면 자동 전환을 비활성화합니다. 자동이 활성화되면 임계값 섹션의 다른 모든 설정이 비활성화됩니다.

임계값 설정을 반전시키려면 일반/반전 전환을 전환합니다. 일반으로 설정하면 픽셀 카운트 도구는 임계값 내의 모든 픽셀을 계산합니다. 반전으로 설정하면 픽셀 카운트 도구는 임계값 이외의 모든 픽셀을 계산합니다.

슬라이더를 사용하거나 아래 상자에 수치를 입력하여 최소 및 최대 임계값을 변경합니다.

범위 제한을 조정하려면

일반/반전 전환을 이용해 도구의 결과가 생성되는 방식을 변경합니다. 일반으로 설정하면 픽셀 수가 정의된 최소값과 최대값 사이에 있을 때 합격 결과가 만들어집니다. 반전으로 설정하면 픽셀 수가 정의된 최소값과 최대값의 바깥에 있을 때 합격 결과가 만들어집니다.

슬라이더를 사용하거나 아래의 상자에 수치를 입력해 최소 및 최대 픽셀 수를 변경합니다.

픽셀 수의 최소값과 최대값을 자동으로 계산하려면 최소/최대 설정을 클릭합니다. 도구를 추가하거나 최소/최대 설정 버튼을 클릭할 때 자동으로 계산되는 최소값과 최대값은 정의된 영역 내의 현재 픽셀 수보다 10% 작고 큽니다.