# 구성을 PLC로 다운로드하기

비전 시스템가 하드웨어 구성에 추가되면 PLC에 다운로드하십시오.

1. 프로젝트를 저장하고 PLC CPU 기호를 클릭한 다음 온라인을 클릭합니다. 장치로 다운로드를 선택해 다운로드 절차를 시작합니다.

2. 다운로드가 처음으로 수행되면 장치로 확장 다운로드 창이 열립니다. 여기에서 PG/PC 인터페이스를 선택합니다. 이어서 검색 시작 단추를 클릭해 사용 가능한 장치를 표시합니다. 목록에서 PLC를 선택하고 로드 단추를 클릭합니다.

3. 프로그램이 구성을 컴파일합니다. 이 일이 완료되면 로드를 클릭한 후 팝업 창에서 완료 단추를 클릭합니다.

4. 다운로드가 완료되면 창 상단의 온라인 이동 아이콘을 클릭합니다. PLC와 비전 시스템 간의 PROFINET 연결이 잘 작동하면 장치의 왼쪽 상단 가장자리에 녹색 기호가 표시되어야 합니다.

5. 연결이 적절하게 설정되지 않은 경우 비전 시스템 기호를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 장치 이름 할당 을 선택합니다.

6. 목록에서 비전 시스템를 선택하고 이름 할당 단추를 클릭합니다.

   이 단계가 완료되면 PROFINET 연결이 올바르게 설정됩니다.