# 이미지 Vision Data Access functions

이 항목에서는 이미지 데이터 구조를 첫 번째 매개 변수로 참조하는 Vision Data Access functions를 열거합니다.

함수 | 설명
--- | ---
GetArea(이미지, [인덱스]) | 영역에서 처리된 픽셀 수를 반환합니다. Image 구조체는 FindCircleDefects 함수에 의해 생성되어야 합니다.
GetBrightPixelCount(이미지) | 임계값 초과 픽셀 수를 반환합니다. Image 구조체는 FindCircleDefects 함수에 의해 생성되어야 합니다.
GetDarkPixelCount(이미지) | 임계값 미만 픽셀 수를 반환합니다. Image 구조체는 FindCircleDefects 함수에 의해 생성되어야 합니다.
GetHeight(이미지, [인덱스]) | 높이 값을 반환합니다.
GetPixelValue(이미지, Fixture, 점) | 이미지 상 지정된 지점의 회색조 값(0 - 255)을 반환합니다.
GetRegion(이미지) | 참조된 Image 함수의 영역 좌표를 포함하는 Region 데이터 구조를 반환합니다. 출력은 외부 영역 매개 변수를 지원하는 비전 도구의 외부 영역 매개 변수로 참조할 수 있습니다.
GetString(이미지) | In-Sight 마스터로부터 네트워크 트리거를 받으면 In-Sight 슬레이브로 전송된 문자열을 반환합니다. 마스터 시스템의 셀 A0의 기본 Image 데이터 구조에는 마스터 데이터 매개 변수에 지정된 문자열이 있어야 합니다.
GetThresh(이미지) | 현재의 이진 임계값을 반환합니다. GetThresh 함수는 Filter 함수에서 생성한 Image 데이터 구조를 참조해야 합니다(필터 유형은 이진화, 회색조 거리, 선명화 중 하나로 설정해야 함).
GetWidth(이미지, [인덱스]) | 폭 값을 반환합니다.
GetX(이미지, [인덱스1], [Index2]) | x 좌표를 반환합니다.
GetY(이미지, 인덱스) | y 좌표를 반환합니다.
GetPoint3DFrom2D(Image, X, Y) | 높이 맵의 픽셀 공간 내 2D 좌표가 주어지면 3D 점 구조체를 반환합니다. 배경 도형이 영역의 하단에 있지 않거나, 지정된 좌표가 범위를 벗어났거나, 관심 영역에 점이 없으면 이 함수는 오류를 표시합니다. 참고 : 3D 점 구조의 단위는 실제 단위인 mm입니다. 참고 : 지정된 점에 Z 데이터가 없는 경우(음영 처리로 인해 포인트 클라우드에 데이터 누락), 이 함수는 여전히 3D 점 구조를 반환하며 Z 구성요소는 0(평면 Y=0)입니다.