# Store Job

현재 작업을 In-Sight 비전 시스템 플래시 메모리의 지정된 슬롯에 저장합니다.

참고 :

- 온라인 작업 저장 허용 확인란에 체크하면 전체 액세스 권한 또는 보호 액세스 권한이 있는 사용자는 온라인 상태에서 작업을 저장할 수 있습니다. 온라인 작업 저장 허용 확인란을 체크하지 않으면 비전 시스템을 오프라인일 때만 작업을 저장할 수 있습니다.

- This command only works on a job saved on the flash memory on the In-Sight vision system. If the job is stored on the configured Job Server or the SD Card installed to the In-Sight vision system, this command does not work.
- 작업 ID 번호 기능을 사용하려면 저장할 작업을 0-999의 숫자 접두사와 함께 저장해야 합니다.

## Store Job 입력

구문: TJ[ID][이름]

매개 변수 | 설명
--- | ---
ID | 작업 ID 번호(0 - 999).
이름 | 작업 이름. 이 명령은 .JOBX 파일 확장자 유무와 관계없이 실행됩니다.

## Store Job 출력

상태 코드와 행 종료자를 반환합니다. 상태 코드는 다음과 같습니다.

상태 코드 | 설명
--- | ---
1 | 명령이 성공적으로 실행되었습니다.
0 | 인식할 수 없는 명령.
-1 | 작업 ID 번호가 유효하지 않거나 정수가 아닙니다.
-2 | 센서가 온라인이므로 명령을 실행할 수 없습니다.
-6 | 사용자에게 명령을 실행할 모든 권한이 없습니다.

## Store Job 예

현재 작업을 "Test"라는 이름으로 In-Sight 센서의 슬롯 0에 저장하려면 TJ00Test.jobx 명령을 이용합니다.

In-Sight 센서는 1로 응답하여 현재 작업이 성공적으로 저장되었음을 나타냅니다.