# GetTemperature

GetTemperature 함수는 지정된 이벤트가 발생할 때 In-Sight D900 시리즈 비전 시스템에서 선택한 구성 요소의 온도를 섭씨 단위로 반환합니다. 이 함수를 사용하면 비전 시스템의 케이스 온도가 0°C - 65°C(32°F - 149°F)의 지정된 온도를 초과하지 않도록 할 수 있습니다.

다음 예는 비전 시스템의 케이스 온도를 웹 HMI에 표시하도록 스프레드시트 및 웹페이지를 구성하는 방법을 보여줍니다.

1. 다음과 같이 스프레드시트를 구성합니다.
   - Button
     - 이름: 온도
   - GetTemperature
     - 이벤트 Button 함수가 포함된 셀을 참조합니다.
     - 구성 요소: 케이스
2. Button 및 GetTemperature 셀을 게시합니다.

3. 본인의 WebPage로 가서 태그 창에서 태그를 찾아 이것들을 WebPage에 끌어 놓습니다.

4. 비전 시스템을 온라인으로 합니다.
5. 브라우저에서 웹 HMI를 엽니다.
6. Temperature 버튼을 클릭합니다. In-Sight 비전 시스템의 케이스 온도가 반환됩니다.

## GetTemperature 입력

매개 변수 | 설명
--- | ---
이벤트 | 비전 시스템의 온도를 반환하는 이벤트를 지정합니다. 이 매개 변수는 타임스탬프가 있는 이벤트에 대한 참조여야 합니다. 예를 들어 다음 중 하나여야 합니다. Event 함수가 포함된 셀. Button 함수가 포함된 셀.
구성품 | 온도를 반환할 구성 요소를 지정합니다. 현재는 케이스 옵션만 지원됩니다.
0 | 케이스 | 비전 시스템의 케이스 온도를 반환합니다.

## GetTemperature 출력

참고 : GetTemperature 함수가 처음에 스프레드시트에 추가되면 0을 반환합니다. Event 매개 변수에 지정된 이벤트가 발생하면 값이 업데이트됩니다.

반환 | In-Sight D900 시리즈 비전 시스템에서 선택한 구성 요소의 온도를 섭씨 단위로 반환합니다.