# 사용자 설정

사용자 설정 유틸리티를 사용하면In-Sight 비전 시스템에서 사용자와 액세스 수준을 구성할 수 있습니다. 어떤 사용자가 비전 시스템에 로그인할 수 있고, 제품의 어댑터를 사용할 수 있으며, 이들이 비전 시스템의 웹 기반 HMI를 통해 무엇을 변경할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

각 In-Sight 비전 시스템에는 네트워크의 다른 모든 비전 시스템과 구분되는 고유한 일단의 사용자 집합이 있습니다. 특정 비전 시스템에 액세스해야 하는 사용자는 해당 비전 시스템에 이미 있는 사용자 이름과 암호를 알아야 합니다.

In-Sight Vision Suite에서 비전 시스템을 선택하면 사용자 설정 유틸리티를 이용해 해당 비전 시스템의 사용자를 구성할 수 있습니다. 이제 사용자는 구성된 사용자 이름과 암호를 사용하여 비전 시스템에 로그인할 수 있습니다. 사용자 액세스 메커니즘은 사용자에게 제공되는 각기 다른 3가지 액세스 수준(전체, 보호, 잠김)을 통해 보안 조치로 활용될 수 있습니다.

참고 :

- 액세스 수준이 전체로 설정된 사용자만이 다른 사용자를 추가, 삭제, 수정할 수 있습니다. 그러나 기본 admin 사용자의 이름은 바꿀 수 없습니다. 비전 시스템에서 전체 액세스 수준으로 구성된 사용자라도 admin 사용자의 액세스 수준은 수정할 수 없고 이 사용자는 삭제할 수 없습니다.
- 각 비전 시스템에는 액세스 수준이 전체로 설정된 사용자 한 명이 있어야 합니다.
- 각 비전 시스템에는 액세스 수준이 다른 사용자가 64명까지 포함될 수 있습니다.
- 각 사용자 이름은 64자까지 입력할 수 있습니다.
- 사용자 이름은 대소문자를 구별하고 고유해야 합니다(즉, 비전 시스템에서 사용자 이름이 중복되면 안 됩니다).
- 사용자 이름, 암호 및 설명에는 유니코드 문자를 사용할 수 있습니다.
- 암호는 별표로 표시됩니다.
- 최소 길이 또는 특수 문자 등 암호의 최소 강도 요구사항은 없습니다. 암호는 비워 둘 수도 있습니다.
- 설명의 최대 길이는 1024자입니다.

비전 시스템의 사용자 설정 수정:

1. In-Sight Vision Suite가 실행되고 있지 않은 경우, 이를 실행합니다.

2. 왼쪽의 비전 시스템 목록에서 구성하려는 비전 시스템을 마우스로 클릭하여 선택합니다. 선택한 비전 시스템에 적용 가능한 유틸리티 목록이 창 하단에 표시됩니다.

3. 유틸리티 목록에서 사용자 설정 버튼을 클릭해 사용자 구성 대화상자를 시작합니다.

4. 새 사용자를 추가하려면 추가 버튼을 클릭합니다. 기존 사용자를 수정하려면 목록에서 해당 사용자의 행을 클릭합니다.

5. 사용자 설정 변경: 섹션에서 사용자 이름, 액세스 수준을 지정하고 신규 사용자에 대해 선택 사항으로 암호를 지정합니다.

   새 사용자는 자동으로 이름은 Default, 액세스 수준은 전체, 암호는 공백으로 지정됩니다.

6. 사용자를 삭제하려면 목록에서 해당 사용자의 행을 클릭한 다음 삭제 버튼을 클릭합니다.

   참고 : 삭제 옵션에는 확인 대화 상자가 없으므로 사용하지 않는 사용자만 삭제하도록 주의해야 합니다. 삭제된 사용자는 나중에 복구할 수 없습니다.