# TransFixtureToPixel

Fixture 좌표상 점을 픽셀 좌표로 변환합니다.

## TransFixtureToPixel 입력

매개 변수 | 설명
Fixture | Fixture 좌표계를 지정합니다.
X | 이미지 X 원점으로부터의 오프셋.
Y | 이미지 Y 원점으로부터의 오프셋.
세타 | 이미지 좌표계 내에서 이미지 X축으로부터의 회전(+/-360도 시계 방향).
점 | 점의 좌표를 Fixture 좌표로 지정합니다.
X | Fixture 원점에서 점의 X 오프셋.
Y | Fixture 원점에서 점의 Y 오프셋.
표시 | 이미지에서 TransFixtureToPixel 그래픽 오버레이를 표시하는 모드를 지정합니다.
0 = 모두 숨기기(기본값) | TransFixtureToPixel 함수를 포함하는 셀이 스프레드시트에서 강조 표시되는 경우에만 Line 구조체가 표시됩니다.
1 = 결과 그래픽만 | 점이 항상 표시됩니다.

## TransFixtureToPixel 출력

반환 | 변환된 점을 포함하는 Point 데이터 구조. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR.
결과 | 함수가 처음으로 셀에 삽입되면 스프레드시트에 결과표가 만들어집니다.

## TransFixtureToPixel 비전 데이터 액세스 함수

다음 구조체 Vision Data Access functions가 자동으로 스프레드시트에 삽입되어 결과표가 생성됩니다.

레이블 | 함수 | 설명
--- | --- | ---
X | GetX(점) | 변환된 점의 X 좌표.
Y | GetY(점) | 변환된 점의 Y 좌표.