# 기본 모드 명령

## 기본 모드의 기본적인 명령

- Load File: (LF) 지정된 작업을 플래시 메모리에서 In-Sight 비전 시스템으로 로드하여 현재 작업으로 합니다. 자세한 내용은 Load File를 참조하십시오.
- Read File: (RF) 비전 시스템의 플래시 메모리에서 작업을 읽습니다. 자세한 내용은 Read File를 참조하십시오.
- Write File: (WF) 비전 시스템의 플래시 메모리로 작업을 보냅니다. 자세한 내용은 Write File을 참조하십시오.
- Delete File: (DF) 비전 시스템의 플래시 메모리에서 지정된 작업 또는 셀 데이터 파일(.cxd)을 삭제합니다. 자세한 내용은 Delete File을 참조하십시오.
- Get File: (GF) 비전 시스템에서 현재 작업의 파일 이름을 반환합니다. 자세한 내용은 Get File을 참조하십시오.
- Set Job: (SJ) 비전 시스템의 플래시 메모리에 있는 작업 슬롯 중 하나에서 작업을 로드하여 현재 작업으로 만듭니다. 자세한 내용은 Set Job을 참조하십시오.
- Get Job: (GJ) 현재 로드된 작업의 ID 번호를 가져옵니다. 자세한 내용은 Get Job을 참조하십시오.
- Get Value: (GV) 지정된 셀 또는 기호 태그의 값을 반환합니다. 자세한 내용은 Get Value를 참조하십시오.
- Set Integer: (SI) 지정된 셀 또는 기호 태그에 정수 값을 설정합니다. 자세한 내용은 Set Integer를 참조하십시오.
- Set Float: (SF) 지정된 셀 또는 기호 태그에 부동 소수점 값을 설정합니다. 자세한 내용은 Set Float를 참조하십시오.
- Set Region: (SR) EditRegion 셀 또는 기호 태그의 값을 설정합니다. 자세한 내용은 Set Region을 참조하십시오.
- Set String: (SS) 지정된 셀 또는 기호 태그에 문자열 값을 설정합니다. 자세한 내용은 Set String을 참조하십시오.
- Set Online: (SO) 비전 시스템을 온라인 또는 오프라인 모드로 설정합니다. 자세한 내용은 Set Online를 참조하십시오.
- Get Online: (GO) 비전 시스템의 온라인 상태를 반환합니다. 자세한 내용은 Get Online을 참조하십시오.
- Set Event: (SE) 지정된 이벤트를 트리거합니다. 자세한 내용은 Set Event를 참조하십시오.
- Set Event and Wait: (SW) 지정된 이벤트를 트리거하고 명령이 완료될 때까지 대기한 후 응답을 반환합니다. 자세한 내용은 Set Event and Wait 항목을 참조하십시오.