# TransformImage

TransformImage는 CalibratePoints 함수에 의해 생성된 Calib 데이터 구조를 이용함으로써 발생한 왜곡을 설명하는 Image 데이터 구조를 생성합니다.

참고 : 이 함수는 회색조 이미지만 출력합니다.

## TransformImage 개요

TransformImage는 ExtractCalibrationPoints에서 참조하는 CalibratePoints Calib 데이터 구조 및 Image 데이터 구조를 인수로 사용하여 선형, 비선형, 렌즈 왜곡을 모두 고려하여 이미지의 "왜곡되지 않은" 버전을 반환하는 Image 데이터 구조를 생성합니다. 이 새 출력 이미지는 내부 2D 변환이 있으며 실제 좌표를 기반으로 합니다.

참고 : 함수가 스프레드시트에 추가되거나 지정된 영역이 변경되거나 이 함수가 포함된 작업이 로드되는 경우 발생하는 TransformImage 트레이닝 시간은 640 x 480 해상도의 In-Sight 비전 시스템에서 최대 3초가 소요될 수 있으며 1600 x 1200 해상도의 비전 시스템에서는 30초까지 소요될 수 있습니다.

2D 도구의 크기는 640x480이었습니다. 그러나 3D - A1000의 경우 1430x1006이 되었고 3D - L4000의 경우 2880x8000이 되었습니다. 이렇게 함으로써 A1000 시리즈 비전 시스템이 촬상하는 선의 최대수는 1430이 되었고 L4000 시리즈 비전 시스템이 촬상하는 선의 최대 수는 2880이 되었습니다. A1000 In-Sight 장치의 최대 폭은 1006이고 L4000 In-Sight 장치의 최대 폭은 8000입니다.

## TransformImage 입력

매개 변수 | 설명
이미지 | This parameter must reference a spreadsheet cell that contains an 이미지 data structure; by default, this parameter references A0, the cell containing the data structure. This parameter can also reference other Image data structures, such as those returned by the 이미지 Vision Data Access functions or 좌표 변환 함수.
보정 | 이 인수는 Calibrate 함수에 의해 생성된 유효한 Calib 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀을 참조해야 합니다.
영역 | 관심 영역(ROI)이라고도 하며, 이미지 중 분석 대상이 되는 영역을 지정합니다. 영역 매개 변수를 두 번 클릭하면 변환하고 회전할 수 있는 대화형 그래픽 모드를 만듭니다. 이 매개 변수를 선택하고 속성 시트의 작업 편집 도구 모음에서 영역 최대화 버튼을 누르면 영역이 자동으로 확대되어 전체 이미지가 포함됩니다.
X | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 x 오프셋..
Y | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 y 오프셋.
폭 | 영역의 y 축을 방향 크기.
높이 | 영역의 x 축 방향 크기.
이미지 스케일 | 변환된 이미지가 표시되는 스케일을 조정합니다. 최소 설정은 0.01, 최대 설정은 10.00이며, 기본 설정은 1.000입니다.
참조점 | 변환의 원점 참조점을 지정합니다.
0 = 이미지 중앙(기본값) | 참조점이 이미지의 중심이 됩니다.
1 = 영역의 중심 | 참조점이 ROI의 중심이 됩니다.
표시 | 이미지에서 TransformImage 그래픽를 표시하는 모드를 지정합니다.
0 = 모두 숨기기 | TransformImage 함수를 포함하는 셀이 스프레드시트에 강조 표시된 경우가 아니면 모든 그래픽이 표시되지 않습니다.
1 = 결과 그래픽만 | 왜곡되지 않은 이미지가 항상 표시됩니다.
2 = 입력 및 결과 그래픽 | 입력 이미지 영역과 왜곡되지 않은 이미지가 항상 표시됩니다.

## TransformImage 출력

반환 | 처리된 이미지를 포함하는 Image 데이터 구조. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR. 새 출력 이미지는 실제 좌표를 기반으로 합니다. 이 이미지를 참조하는 In-Sight 비전 도구는 실제 좌표 값으로 결과를 보고합니다. 참고 : Image 데이터 구조에서 처리된 이미지 영역의 내용은 작업에 저장되지 않습니다.