# Delete Job

In-Sight 비전 시스템의 플래시 메모리에서 지정된 슬롯에서 작업을 삭제합니다.

참고 :

- In-Sight 비전 시스템은 오프라인이어야 합니다.
- This command only works on a job saved on the flash memory on the In-Sight vision system. If the job is stored on the configured Job Server or the SD Card installed to the In-Sight vision system, this command does not work.

## Delete Job 입력

구문: DJ[ID]

매개 변수 | 설명
--- | ---
ID | 작업 ID 번호(0 - 999).

## Delete Job 출력

Returns a status code. The status codes are:

상태 코드 | 설명
--- | ---
1 | 명령이 성공적으로 실행되었습니다.
0 | 인식할 수 없는 명령.
-1 | 작업 ID 번호가 허용 범위(0 - 999)를 벗어났습니다.
-2 | 작업을 삭제할 수 없거나, 센서가 온라인 상태이거나, 작업 슬롯이 비어 있어서 명령을 실행할 수 없습니다.
-6 | 사용자에게 명령을 실행할 모든 권한이 없습니다.

## Delete Job 예

In-Sight 비전 시스템의 슬롯 0에서 작업 "Test.job"을 삭제하려면 DJ00Test.job 명령을 이용합니다.

In-Sight 비전 시스템은 다음 행에 1의 상태 코드로 응답하여 작업이 성공적으로 삭제되었음을 나타냅니다.