# PairEdges

가장자리 배열을 가장자리 쌍 배열로 정렬합니다. PairEdges는 지정된 허용 오차 내에 속하는 가장자리 쌍에 대해 가장자리 데이터 구조를 스캔합니다. 쌍에 속하는 가장자리는 쌍의 첫 번째 가장자리가 짝수 인덱스 번호를 갖고 쌍의 두 번째 가장자리가 홀수 인덱스 번호를 갖도록 연속적으로 정렬됩니다.

## PairEdges 입력

매개 변수 | 설명
가장자리 | 다수의 직선 가장자리로 구성되어야 하는 가장자리 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀에 대한 참조.
쌍 수 | 보고할 최대 쌍 수를 지정합니다. (0 - 80, 기본값 = 1)
가장자리: 최초 | 쌍에서 첫 번째 가장자리의 극성을 지정합니다. PairEdges는 첫 번째 가장자리가 지정된 극성을 가진 가장자리 쌍만 보고합니다.
0 = 검은색에서 흰색
1 = 흰색에서 검은색(기본값)
2 = 둘 중 하나
가장자리: 두 번째 | 쌍에서 두 번째 가장자리의 극성을 지정합니다. PairEdges는 두 번째 가장자리가 지정된 극성을 가진 가장자리 쌍만 보고합니다.
0 = 검은색에서 흰색(기본값)
1 = 흰색에서 검은색
2 = 둘 중 하나
가장자리 거리: 최소 | 쌍에 있는 가장자리 사이의 최소 호 거리 (0 - 1920, 기본값 = 0)를 지정합니다. PairEdges는 가장자리 거리: 최소보다 거리가 떨어진 가장자리 쌍만 보고합니다.
가장자리 거리: 최대 | 쌍에 있는 가장자리 사이의 최소 호 거리 (0 - 1920, 기본값 = 50)를 지정합니다. PairEdges는 가장자리 거리: 최소보다 거리가 짧은 가장자리 쌍만 보고합니다.
중간 가장자리 | 가장자리 쌍의 끝점 사이에 들어갈 것으로 예상되는 가장자리의 수와 극성을 지정합니다. PairEdge는 중간 가장자리의 수가 예상 값인 가장자리 쌍만 보고합니다.
최소 B2W | 가장자리 쌍의 끝점 사이에 들어갈 것으로 예상되는 검은색에서 흰색으로 변하는 가장자리의 최소 개수를 지정합니다. (0 - 320, 기본값 = 0)
최대 B2W | 가장자리 쌍의 끝점 사이에 들어갈 것으로 예상되는 검은색에서 흰색으로 변하는 가장자리 최대 개수를 지정합니다. (0 - 320, 기본값 = 0)
최소 W2B | 가장자리 쌍의 끝점 사이에 들어갈 것으로 예상되는 흰색에서 검은색으로 변하는 가장자리의 최소 개수를 지정합니다. (0 - 320, 기본값 = 0)
최대 W2B | 가장자리 쌍의 끝점 사이에 들어갈 것으로 예상되는 흰색에서 검은색으로 변하는 가장자리의 최대 개수를 지정합니다. (0 - 320, 기본값 = 0)
표시 | 이미지에서 PairEdges 그래픽 오버레이를 표시하는 모드를 지정합니다.
0 = 모두 숨기기(기본값) | PairEdges 함수를 포함하는 셀이 스프레드시트의 활성 셀인 경우를 제외하고 모든 그래픽이 표시되지 않습니다.
1 = 결과 그래픽만 | 선 가장자리가 항상 표시됩니다.

## PairEdges 출력

반환 | 쌍으로 된 가장자리를 포함하는 가장자리 데이터 구조. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR.
결과 | PairEdges가 처음으로 셀에 삽입되면 스프레드시트에 결과표가 만들어집니다. 다음 Edges Vision Data Access functions가 자동으로 스프레드시트에 삽입되어 결과표가 생성됩니다.
레이블 | 함수 | 설명
쌍수 | GetNFound(가장자리) | 발견된 가장자리 쌍의 수.
최소거리 | PairMinDistance(가장자리) | 쌍을 이룬 가장자리들 사이의 최소 거리.
최대거리 | PairMaxDistance(가장자리) | 쌍을 이룬 가장자리들 사이의 최대 거리.
평균거리 | PairMeanDistance(가장자리) | 쌍을 이룬 가장자리들 사이의 평균 거리.
거리표준편차 | PairSDevDistance(가장자리) | 쌍을 이룬 가장자리들 사이 거리의 표준 편차.

Edges Vision Data Access functions를 이용하여 추가적인 데이터 요소에 액세스할 수 있습니다.