# ExtractCalibration

ExtractCalibration은 TransformImage 함수에서 반환된 "왜곡되지 않은" 이미지를 기반으로 실제 좌표에서 2D 변환을 작성하고, ScaleImage 함수에 의해 생성된 Image 데이터 구조에 포함된 보정 데이터를 추출합니다.

참고 : ScaleImage 함수가 ExtractCalibration에서 올바르게 작동하려면, 함수의 이미지 매개 변수는 Calib 데이터 구조를 반환하는 함수에 대한 참조로 설정되어야 합니다.

## ExtractCalibration 소개

TransformImage 함수가 추가되면 TransformImage 함수에 의해 생성된 이미지에 의해 정의된 실제 좌표에 2D 변환을 연결하기 위해 ExtractCalibration가 자동으로 삽입됩니다. ExtractCalibration은 TransformImage 함수에 의해 생성된 Image 데이터 구조를 유일한 입력으로 사용하여, TransformImage에 의해 생성된 왜곡되지 않은 이미지를 TransBlobsToWorld, TransEdgesToWorld, TransFixtureToWorld, TransPatternsToWorld 및/또는TransPixelToWorld 함수가 사용할 때 사용할 수 있는 Calib 데이터 구조를 반환합니다. ExtractCalibration 및 TransformImage는 CalibrateImage 함수를 사용해 서로 연결될 수 있습니다.

별도로, ExtractCalibration을 스프레드시트에 삽입할 수 있으며 이 경우 Image 매개 변수는 ScaleImage 함수에 의한 Image 데이터 구조 출력에 대한 참조로 설정됩니다. 이어서 ExtractCalibration은 이어서 이러한 함수에 제공되는 보정 데이터를 추출합니다.

참고 : 실제 좌표계로 보고하는 비전 도구의 출력은 다른 비전 도구의 Fixture 또는 영역 입력으로 사용할 수 없습니다.

## ExtractCalibration 입력

매개 변수 | 설명
이미지 | 이 인수는 유효한 ScaleImage 또는 TransformImage 함수에 의해 생성된 유효한 Image 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀을 참조해야 합니다. TransformImage 함수와 함께 사용하여 자동으로 삽입되면 기본적으로 TransformImage에서 반환되는 Image 데이터 구조를 포함하는 셀이 참조됩니다. 그렇지 않으면 참조되는 셀은 에서 반환되는 Image 데이터 구조를 포함하는 셀 $A$0힙니다.

## ExtractCalibration 출력

반환 | 두 좌표계 간의 변환을 정의하는 계수가 포함된 Calib 데이터 구조.