# 직사각형 영역 대화형 그래픽 모드

직사각형 영역은 검사를 정의하는 가장 일반적인 방법입니다. 크기를 조절하여 원호 세그먼트 또는 원환 영역으로 만들어 특정 응용 분야의 필요에 맞출 수 있습니다.

직사각형 영역 범례

| 컨트롤 | 설명
--- | --- | ---
1 | 크기 조절이 가능한 엔드포인트 경계(x4) | 사각형 영역의 모서리 4곳을 정의합니다. 엔드포인트 경계를 클릭하여 모서리 중 한 곳에서 영역 크기를 조정합니다.
2 | 스캔 방향 표시기(x2) | 특징을 위해 사각형 영역을 스캔할 방향을 정의합니다.
3 | 구부리기 조절 | 사각형 영역을 원호 또는 원환 모양으로 구부립니다.
4 | 회전 핸들 | 영역을 360° 회전시킬 수 있습니다.

직사각형 영역 마우스 동작

| 컨트롤 | 설명
--- | --- | ---
1 | 이동 | 마우스 커서를 영역 안에 놓으면 영상 안에서 자유롭게 영역을 끌어올 수 있도록 마우스 커서 아이콘이 자동으로 바뀝니다.
2 | 크기 조정 | 커서를 네 개의 꼭짓점 위 또는 네 변 위에 놓으면 영역을 끌어와 크기를 조정할 수 있도록 마우스 커서 아이콘이 자동으로 바뀝니다.
3 | 구부리기 | 커서를 굴곡 핸들 위에 놓으면 사각형 영역을 원호 또는 원환 모양으로 변경할 수 있도록 마우스 커서 아이콘이 자동으로 바뀝니다. 그런 다음 사각형 모양의 네 변을 원형 등으로 크기를 조정할 수 있습니다.
4 | 회전 | 회전 핸들에 커서를 놓으면, 마우스 커서 아이콘이 자동으로 전환되어 현재 방향에서 영역을 360° 회전시킬 수 있습니다.

직사각형 영역 스캔 방향

| 컨트롤 | 설명
--- | --- | ---
1 | 상단 | 수평 방향으로 스캔 방향을 표시합니다.
2 | 측면 | 수직 방향으로 스캔 방향을 표시합니다.