# OPC UA

오픈 플랫폼 통신 - 통합 아키텍처(OPC UA)는 산업 장치 및 시스템에 플랫폼 독립적이고 안전한 개방형 아키텍처 솔루션을 제공하기 위해 OPC 재단이 개발한 최신 통신 프로토콜입니다. In-Sight 3800은 OPC UA 서버로 작동하며 OPC UA 클라이언트와 직접 통신하므로 추가적인 하드웨어가 필요 없습니다.

In-Sight OPC 클래식 서버에 대한 자세한 내용은 In-Sight® OPC 클래식 서버 도움말 파일을 참조하십시오.

OPC UA 클라이언트는 In-Sight 비전 시스템에서 다음 데이터에 액세스할 수 있습니다.

- 셀 값
- 활성 작업 이름
- 온라인 상태(기본 온라인 포함)

In-Sight OPC UA 서버는 데이터 추출 이외에도 OPC UA 클라이언트에게 다음 작업을 허용합니다.

- 작업 로드
- 온라인 모드 전환

참고 : 새 작업 파일 쓰기, 셀 값 쓰기, 비전 시스템의 온라인/오프라인 상태 전환 등 서버의 노출된 태그에 대한 액세스를 제한하는 것은 사용자 지정 응용 프로그램 디자이너의 책임입니다.

또한 OPC 클라이언트를 구성하여 AddressSpace 노드(또는 "모니터링되는 항목") 값의 변경 내용을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 값 변경에 대해 지속적으로 폴링하는 대신 노드에 등록하여 이러한 항목을 모니터링할 수 있습니다. 변경이 있으면 노드에서 알림을 생성하고 OPC UA 클라이언트에 전송합니다. 모니터링되는 항목에 대해 지원되는 세션, 클라이언트, 노드 수 등은 비전 시스템에 따라 다릅니다.