# 타임/타이머 Vision Data Access functions

함수 | 설명
--- | ---

GetAllTime을 사용하려면

1. 셀에 GetAllTime(A0)을 삽입합니다.

2. In-Sight 비전 시스템을 트리거합니다.

   참고 : GetAllTime 함수는 마지막 이미지 촬상을 기반으로 시간을 계산합니다. 처음에는 함수의 반환 값이 클 수 있습니다. 올바른 값을 얻으려면 비전 시스템을 트리거해야 합니다.
3. 시간이 셀로 반환됩니다.

참고 :

- 이 인수는 , InputPointCloud 함수에서 반환한 Image 데이터 구조를 포함하는 셀 A0을 참조해야 합니다.
- 이 함수는 수식에서 사용할 수 없습니다. 예를 들어 셀에 "GetAllTime(A0)+10"을 입력하면 #ERR이 반환됩니다. 수식을 사용하려면 GetAllTime(A0)에 대해 별도의 셀을 만들고 수식에서 셀 참조를 사용합니다. 예를 들어 스프레드시트를 다음과 같이 구성할 수 있습니다.
  - B2 = GetAllTime(A0)
  - B3 = B2+10