# TransBlobsToFixture

Blobs 구조체를 이미지 좌표에서 Fixture 좌표로 변환합니다. 이 함수는 지정된 실제 Fixture를 기준으로 Blob의 오프셋 및 방향을 계산합니다.

## TransBlobsToFixture 입력

매개 변수 | 설명
Fixture | Fixture 좌표계를 지정합니다.
X | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 x 오프셋.
Y | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 y 오프셋.
세타 | 이미지 좌표계 내에서 이미지 X축으로부터의 회전(+/-360도 시계 방향).
Blob | Blobs 데이터 구조. 이 인수는 유효한 Blobs 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀을 참조해야 합니다.
변환할 개수 | 원래의 Blobs 데이터 구조에서 실제 좌표로 변환할 Blob 수를 지정합니다(0 - 4096, 기본값 = 3).

## TransBlobsToFixture 출력

반환 | 정렬된 Blob들을 포함하는 Blobs 데이터 구조. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR.
결과 | 함수가 처음으로 셀에 삽입되면 스프레드시트에 결과표가 만들어집니다.

## TransBlobsToFixture Vision Data Access functions

스프레드시트에 자동으로 삽입되는 미확인 개체 Vision Data Access functions는 FindBlobs 및 SortBlobs 함수에 의해 삽입되는 Blobs와 유사합니다.