# Store File

현재 작업을 In-Sight 비전 시스템의 플래시 메모리, RAM 디스크 또는 SD 카드에 저장합니다.

참고 :

- 온라인 작업 저장 허용 확인란에 체크하면 전체 액세스 권한 또는 보호 액세스 권한이 있는 사용자는 온라인 상태에서 작업을 저장할 수 있습니다. 온라인 작업 저장 허용 확인란을 체크하지 않으면 비전 시스템을 오프라인일 때만 작업을 저장할 수 있습니다.

- 비전 시스템의 RAMDisk 폴더에 현재 작업 파일을 지정된 파일 이름으로 저장하는 구문은 TFRAMDisk/[파일 이름]입니다. 예를 들어 "Test.jobx" 파일을 비전 시스템의 RAMDisk 폴더에 저장하려면 "TFRAMDisk/Test.jobx" 명령을 이용합니다.
- 지정된 파일 이름으로 비전 시스템의 SD 카드 폴더에 현재 작업 파일을 저장하는 구문은 TFSDCARD/[Filename]입니다. 예를 들어 "Test.jobx" 파일을 비전 시스템의 SD 카드 폴더에 저장하려면

  TFSDCARD/Test.jobx 명령을 수행합니다.

- 작업 서버 설정 대화 상자를 통해 In-Sight 비전 시스템에 대한 In-Sight 작업 파일을 호스팅하는 FTP 서버를 구성할 수 있으며, 이를 통해 PLC 또는 로봇 컨트롤러와 같은 다른 장치의 위치를 지정하지 않고 LF 및 TF 기본 모드 명령으로 작업을 변경할 수 있습니다.

## Store File 입력

구문: TF[파일 이름]

매개 변수 | 설명
--- | ---
파일 이름 | 작업 이름. 이 명령은 JOBX 확장자 유무와 관계없이 실행됩니다.

## Store File 출력

상태 코드와 행 종료자를 반환합니다. 상태 코드는 다음과 같습니다.

상태 코드 | 설명
--- | ---
1 | 명령이 성공적으로 실행되었습니다.
0 | 인식할 수 없는 명령.
-1 | 파일 이름이 누락되었습니다.
-2 | 작업을 저장하지 못했거나 비전 시스템이 온라인이거나 파일을 찾을 수 없어 명령을 실행하지 못했습니다.
-6 | 사용자에게 명령을 실행할 모든 권한이 없습니다.

## Store File 예

현재 작업에 "Test"라는 이름을 지정하고 In-Sight 비전 시스템의 플래시 메모리에 저장하려면

TFTest.jobx 명령을 이용합니다.

In-Sight 비전 시스템은 1로 응답하여 현재 작업이 성공적으로 저장되었음을 나타냅니다.