# 입력 블록 워드

입력 워드 블록은 비전 시스템의 입력이며 PLC/MC로부터의 출력입니다. 새 검사 결과가 있거나 작업 변경이 발생하면 작성됩니다. 입력 블록 워드의 이용은 다음 표에 정리되어 있습니다.

참고 : 신호에 대한 자세한 설명은 산업용 통신 신호 항목을 참조하십시오.

16비트 워드 | 신호
0.. 1 | Command ID. 사용 가능한 ID는 다음과 같습니다. 0x0000–0x03E7: Change to job N(여기에서 N은 0 - 999 사이의 명령 ID). 0x4000: Change job by name(이름은 UserData에서 전송됨).
2 .. 3 | Current Job ID
4 .. 5 | Error ID
6 .. 7 | Acquisition ID
8 .. 9 | Inspection ID
10 .. 11 | Inspection Result Code
12 .. 1920 | Inspection Results