# Maximum

무한 기간 동안 누적 최대값을 유지한 다음 해당 기간 동안 수집된 누적 값을 반환합니다.

## Maximum 입력

구문: Maximum(이벤트, 값,재설정,프리셋)

매개 변수 | 설명
--- | ---
이벤트 | 값 매개 변수를 읽을 업데이트 이벤트를 지정합니다. 이 매개 변수는 다음 매개 변수 중 하나를 참조해야 합니다. AcquireImage 함수를 포함하는 셀 A0의 Image 데이터 구조. Event 함수를 포함하는 셀. Button 함수가 포함된 셀. 참고 : Maximum 함수는 지정된 이벤트에 따라 실행되는 다른 함수에 의해 해당 값이 변경되기 전에 참조된 값의 상태를 최대로 샘플링합니다.
값 | 최대를 관찰하는 데이터 스트림의 소스 셀에 대한 참조. 참고 : 셀 참조를 지정하지 않으면 이벤트가 발생할 때마다 동일한 값이 유지됩니다.
재설정 | 내부 레지스터를 프리셋 매개 변수에서 지정한 값으로 강제로 재설정합니다.
0 = 꺼짐(기본값) | 함수가 현재 데이터 스트림에서 값 매개 변수를 계속 샘플링합니다.
1 = 켜짐 | 이 함수는 다음 이벤트 발생 시 출력을 프리셋 매개 변수에서 지정한 값으로 재설정합니다.
프리셋 | 재설정 매개 변수가 ON일 때 함수가 재설정되는 초기값 및 최대값을 지정합니다(-16777216 - 16777216, 기본값 = -16777216).

## Maximum 출력

반환 | 마지막 재설정 이후 값 매개 변수의 현재 최대값.