# OPC 태그

OPC 태그는 지원되는 In-Sight 비전 시스템의 스프레드시트 셀에 적용할 수 있는 기호 이름입니다. 이러한 태그는 OPC UA 클라이언트에서 볼 수 있으므로 해당 클라이언트는 In-Sight 셀 데이터에 액세스할 수 있습니다. In-Sight OPC UA 구현이라는 컨텍스트에는 작업 태그 및 시스템 태그의 두 가지 OPC 태그가 있습니다.

참고 : OPC 태그를 250까지 만들 수 있습니다.
참고 : OPC/UA는 산업용 이더넷이 비전 시스템을 트리거할 수 있도록 지원하지 않습니다. TriggerManualAcquisition 메서드를 이용해 OPC/UA를 트리거할 때는 소프트웨어 트리거를 사용해야 합니다.

OPC 태그는 다음 데이터 형식을 나타낼 수 있습니다.

- 부울: 부울 값만 갖는 태그를 나타내는 데 사용됩니다.
- 부동소수점: 부동소수점 값만 갖는 태그를 나타내는 데 사용됩니다.
- 정수: 정수 값만 갖는 태그를 나타내는 데 사용됩니다.

- 텍스트 문자열: 텍스트 문자열 값만 갖는 태그를 나타내는 데 사용됩니다.

  참고 :
  - 텍스트 문자열은 최대 256자를 지원합니다.
  - 텍스트 문자열은 텍스트의 유니코드 표현으로 OPC 클라이언트에 전송됩니다.

OPC 태그에는 읽기 액세스 수준이 있을 수 있습니다. OPC UA 클라이언트가 In-Sight 작업 파일의 데이터를 읽거나 작업 파일에 데이터를 쓸 수 있는지 여부는 OPC 태그 액세스 수준에 달려 있습니다. 읽기 액세스 수준은 OPC UA 클라이언트에서 태그 값을 검색만 할 수 있음을 의미합니다.