# 온라인 및 오프라인 상태

In-Sight 비전 시스템에는 온라인, 오프라인, 일시 중지의 세 가지 상태가 있습니다.

현재의 온라인/오프라인 상태는 In-Sight 어댑터 오른쪽 하단의 상태 표시줄에 표시됩니다.

상태 | 상태 표시기 | 설명
--- | --- | ---
오프라인 |  | 스프레드시트 편집기에서 작업을 개발하는 동안 버튼(또는 F6)를 눌러 새 이미지를 촬상하고 스프레드시트에서 셀을 실행할 수 있습니다.
온라인 |  | 참고 : 비전 시스템이 온라인 모드인 경우에만 명령을 보낼 수 있습니다. 작업이 개발되고 작업을 배포하거나 테스트할 준비가 되면 온라인 상태를 사용합니다. 온라인 상태에서는 작업이 실행되고 트리거를 처리하고 스프레드시트 함수 및 논리를 실행합니다. 응용 프로그램용으로 만든 웹 페이지를 통해 작업과 상호 작용할 수 있습니다. 비전 시스템이 비전 응용 프로그램을 실행하고 I/O 작업을 수행하고 이미지를 촬상하는 동안에는 해당 작업이 일시 중지되지 않는 한 로드된 작업을 변경할 수 없습니다. 작업이 온라인이 되면 In-Sight 어댑터를 닫고 웹 브라우저를 사용하여 작업을 모니터링하고 작업과 상호작용할 수도 있으며 모니터링이나 외부 상호 작용 없이 작업에 설계된 외부 상호 작용에만 의존하도록 비전 시스템에 남겨둘 수도 있습니다. 작업을 편집해야 하는 경우에는 In-Sight 어댑터를 사용하여 비전 시스템에 연결한 후 버튼을 눌러 오프라인으로 이동합니다. 비전 시스템이 온라인이 되려면 다음의 세 가지 독립적인 온라인 상태가 일치해야 합니다. $System.OnlineEnableComm = True 이 태그의 상태는 산업용 통신 프로토콜에 의해 Online 및 Paused 비트를 전환함으로써 제어됩니다. $System.OnlineEnableDiscrete = True 이 태그의 상태는 에 의해 제어됩니다. 위의 모든 태그가 일치하면 $System.OnlineEnabled 태그가 참이 됩니다. 참고 : 태그에 대한 자세한 내용은 항목을 참조하십시오.
일시 중지 |  | 작업이 배포되었지만 외부 장치와의 상호 작용을 일시 중지하거나 오프라인으로 이동하지 않고 비전 시스템을 변경하려고 할 경우에는 일시 중지 상태를 이용합니다. 자세한 내용은 온라인 중 일시 중지 항목을 참조하십시오.