# 사용자 액세스 수준

In-Sight 비전 시스템에는 세 가지 액세스 수준이 있습니다. 이러한 레벨은 전체, 보호, 잠김입니다.

- 전체: 전체 액세스 권한이 있는 사용자는 In-Sight 비전 시스템에 완전히 액세스할 수 있습니다. 전체 사용자는 일반적으로 비전 시스템에서 실행되는 비전 작업을 개발합니다. 전체 사용자는 비전 시스템에 연결하고, 비전 시스템의 어댑터를 실행 및 사용하고, 사용자, 액세스 수준, 암호를 관리할 수 있습니다.

- 보호: 보호 액세스 권한이 있는 사용자는 제한 모드에 있으며 기능에 대한 액세스가 제한적입니다. 보호 사용자는 소프트웨어에서 연결 버튼을 클릭하여 비전 시스템에 연결할 수 없으며 보호 사용자는 비전 시스템 어댑터를 실행해 작업을 수정할 수 없습니다.

- 잠김: 잠김 액세스 권한이 있는 사용자에게는 가장 제한적인 액세스 수준이 제공됩니다. 이 사용자는 소프트웨어에서 연결 버튼을 클릭하여 비전 시스템에 연결할 수 없으며 잠긴 사용자는 비전 시스템 어댑터를 실행해 작업을 수정할 수 없습니다.