# ReadMessage

기본 모드 연결을 통해 Send Message 명령과 함께 전송된 문자열을 읽습니다. 이 함수는 지정된 이벤트가 발생할 때마다 문자열을 읽습니다.

참고 : 기본 모드 연결이 직렬 포트를 통한 경우 직렬 포트 모드는 기본으로 설정되어야 합니다.

## ReadMessage 입력

구문: ReadMessage(Event)

매개 변수 | 설명
--- | ---
이벤트 | 업데이트를 강제하는 외부 이벤트. 이 매개 변수는 다음 매개 변수 중 하나를 참조해야 합니다. AcquireImage 함수를 포함하는 셀 A0의 Image 데이터 구조. 자세한 내용은 AcquireImage 항목을 참조하십시오. Event 함수를 포함하는 셀. 자세한 내용은 Event 항목을 참조하십시오. Button 함수가 포함된 셀. 자세한 내용은 Button 항목을 참조하십시오.

## ReadMessage 출력

반환 | 읽을 텍스트 문자열을 포함하는 Message 데이터 구조. 입력 이벤트 값이 유효하지 않은 경우 #ERR.