# I/O 어셈블리 데이터 속성 구성 요소 매핑

다음 표는 In-Sight 비전 시스템의 I/O 어셈블리 데이터 특성 매핑을 나타냅니다.

데이터 구성 요소 이름 | 클래스 | 인스턴스 번호 | 속성
--- | --- | --- | ---
이름 | 번호 | 이름 | 번호
Set Offline | 비전 | 78 16진수 | 1 | SetOffline | 8
트리거 활성화 | 비전 | 78 16진수 | 1 | AcqTriggerEnable | 9
트리거 | 비전 | 78 16진수 | 1 | AcqTrigger | 10
버퍼 결과 활성화 | 비전 | 78 16진수 | 1 | BufferResultsEnable | 13
소프트 이벤트 5 | 비전 | 78 16진수 | 1 | SoftTrigger 비트 N | 18
Online | 비전 | 78 16진수 | 1 | Onlne | 6
오프라인 이유 | 비전 | 78 16진수 | 1 | OfflineReason | 7
트리거 준비 트리거 확인 노출 완료 촬상 분실 | 비전 | 78 16진수 | 1 | AcqStatusRegister | 11
사용자 데이터 | 비전 | 78 16진수 | 1 | UserData | 12
시스템 사용 중 검사 완료 결과 버퍼 오버런 결과 유효 | 비전 | 78 16진수 | 1 | InspectionStatusRegister | 14
검사 ID 검사 데이터 | 비전 | 78 16진수 | 1 | InspectionResults | 16