# CalibratePoints

CalibratePoints 함수는 올바른 원근법(선형) 및 렌즈(비선형) 왜곡으로 변환을 계산하는 데 사용됩니다.

## CalibratePoints 개요

CalibratePoints는 보정 점 집합에 대한 참조와 렌즈 왜곡 모델을 사용하여 이미지 좌표와 실제 좌표 간의 변환 매핑을 계산합니다. Calib 데이터 구조를 입력으로 요구하는 모든 보정 도구에서 사용할 수 있습니다.

## CalibratePoints 입력

매개 변수 | 설명
--- | ---
보정점 | 좌표 변환을 구성하는 데 사용되는 CalibPoints 데이터 구조를 포함하는 셀에 대한 참조.
렌즈 왜곡 | 실제 좌표를 이미지 좌표로 매핑하는 데 사용할 선형 또는 비선형 렌즈 왜곡 모델.
0 = 렌즈 왜곡 없음 | 원근 왜곡만 고려합니다.
1 = 중앙 방사형 왜곡 | 이미지 중앙에서 시작되는 약간의 방사형 왜곡을 고려합니다.
2 = 중심을 벗어난 방사형 왜곡 | 이미지의 중심이 아닌 다른 영역에서 발생하는 방사형 왜곡을 고려합니다.
3 = 투사 왜곡 | 어안 및 광각 렌즈로 인한 왜곡을 고려합니다.
4 = 넓은 왜곡 | 경미한 왜곡부터 큰 왜곡까지의 렌즈 왜곡을 고려합니다.
타임아웃 | CalibratePoints 함수 실행을 허용하는 시간 길이(단위: 밀리초)를 지정합니다. 타임아웃 시간이 지나면 함수 실행이 중지됩니다. (최소값 = 0, 최대값 = 9999999, 기본값 = 30000) 참고 : 0를 사용하면 타임아웃 기능이 비활성화됩니다.

## CalibratePoints 출력

반환 | TransformImage, TransWorldToPixel, CalibrateImage 등 변환이 필요한 모든 보정 도구에 입력으로 사용할 수 있는 Calib 데이터 구조.