# 릴리스 내역

## In-Sight 22.3.0

### 새로운 기능

- 운영자가 HMI 설정을 변경할 수 있도록 HMI 설정 대화 상자를 추가했습니다.

- 비전 시스템을 TCP 서버로 설정할 수 있는 TCP 모드 선택기를 추가했습니다.

- Easy Builder의 오른쪽 아래에 총 작업 시간 표시를 추가하고 이미지 마우스오버에 픽셀 값/좌표를 추가했습니다.

- 모노 카메라에 대한 HDR 지원을 추가했습니다.

- CalibrateGrid용 인쇄 유틸리티를 추가했습니다.

- 이미지 촬상에서 문자, 숫자, 기호를 식별할 수 있는 EL 읽기 도구를 추가했습니다.

- 이제 FTP 설정에서 수학 도구를 사용하여 파일 이름 매개 변수를 정의할 수 있습니다.

- 이제 In-Sight Vision Suite에서 IP 주소, MAC 주소, 펌웨어 버전별로 비전 시스템을 필터링할 수 있습니다.

### 버그 수정 및 개선

- 다수의 카메라를 업데이트할 때 목록에서 맨 위에 있는 카메라 다음의 카메라가 업데이트되지 않는 문제를 수정했습니다.

- SLMP를 대상 프로토콜로 사용할 때 PLC에서 사용자 데이터를 전송해도 EasyBuilder의 통신 단계에 추가된 입력이 업데이트되지 않는 문제를 수정했습니다.

- 몇 시간 또는 며칠에 걸쳐 지속적으로 사용할 경우 발생하던 EL 분류 도구의 성능 오류를 수정했습니다.

- 산업용 이더넷 프로토콜을 통한 이름별 작업 로드가 때때로 오류 메시지를 반환하지 않고 실패하던 문제를 수정했습니다.

- 추가할 SFTP 옵션을 수정했습니다.

- 패턴 도구 Fixture를 사용하는 다른 도구가 비활성화된 상태에서 패턴 도구를 삭제하려고 하면 EasyBuilder에서 카메라 연결이 끊어지는 문제를 수정했습니다.

- 사용자가 "없음" 이외의 선택된 작업 결과 값으로 I/O 화면을 보면서 새 작업을 만들 때 카메라에서 EasyBuilder 연결이 끊어지는 문제를 수정했습니다.

- 도구 이름 변경 함수가 텍스트 상자 길이를 초과할 수 있도록 수정했습니다.

- 10ms를 초과하는 값을 설정하면 촬상 설정에서 촬상을 막는 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다.

- 유효한 BMP 또는 JPG 파일이 아닌 파일을 가져오는 경우 EL 분류 도구의 대량 가져오기 함수에서 ISVS IDE가 다운되던 문제를 수정했습니다.

- 수학 도구의 Row 및 Col 함수가 잘못된 행/열을 반환하는 문제를 수정했습니다.

- 초점 및 화이트 밸런스 영역에 회전 핸들이 표시되지만 사용자가 영역을 회전한 경우, 회전 입력을 무시하고 적용하지 않는 문제를 수정했습니다.

- OPCUA에서 도구 이름이 편집 가능한 것으로 표시되지만 변경해도 효과가 없는 문제를 수정했습니다. OPCUA를 통한 도구 이름 편집에 대한 사용자 권한을 제거했습니다.

- I/O 단계에서 도구 출력을 연결할 때 도구가 입력/출력 스니펫 아래에 있는 경우 사용자에게 링크가 저장되지 않는 문제를 수정했습니다.

- 노드가 증가함에 따라 OPCUA 업데이트 속도가 느려지는 문제를 수정했습니다.

- 이제 Acquisition Start 신호의 트리거가 구성된 지연 시간 동안 기다리도록 수정했습니다.

- 연결된 EasyView 태그를 수정하였으며 이 태그는 비활성화되었습니다.

- 제안 형상에 대한 가장자리 찾기 및 원 찾기 스마트 형상 감지가 미세한 하한 임계값 형상에 맞게 조정되지 않는 문제를 수정했습니다.

## In-Sight 22.2.0

- 기본 모드를 통한 파일 전송의 CRC 계산 메커니즘을 변경했습니다. 비전 시스템은 데이터의 바이트 값을 나타내는 ASCII 문자의 바이트 값을 사용하여 체크섬을 계산합니다. 자세한 내용은기본 모드 체크섬를 참조하십시오.

- 이전 버전과의 스니펫 호환성을 추가했습니다. In-Sight 23.1.0에서는 이제 이전 In-Sight 릴리스의 스니펫을 포함하는 작업을 업데이트하여 최신 스니펫 버전을 사용할 수 있습니다. 사용자가 작업 업데이트를 거부한 경우, In-Sight에서 이전 스니펫이 포함된 작업을 변경 없이 실행할 수도 있습니다.

- 이제 고급 설정에서 패턴 찾기 도구에 대해 수동 세분성 설정을 사용할 수 있습니다. 자동 세분성 설정을 비활성화하고 거친 세분성 및 미세 세분성을 수동으로 정의하여 패턴 찾기 도구 결과를 조정할 수 있습니다.

## In-Sight 22.1.0

In-Sight 22.1.0은 이 제품의 최초 릴리스입니다.