# 응용프로그램 확인하기

작업이 구성되면 작업이 In-Sight 비전 시스템에서 실행되는 동안 TIA 포털에서 Online Enabled 및 Online Enable Comm 비트는 참의 값을 가져야 합니다.

비전 시스템을 트리거하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 값 수정 열에서 이 비트를 참으로 설정하여 Trigger Enable 비트를 활성화한 다음 선택된 모든 값을 지금 한 번에 수정을 클릭합니다. 이제 비트가 참이 되어 카메라가 트리거될 준비가 되었음을 나타낼 것입니다.

2. 에 상승 에지를 주어 카메라를 트리거합니다. "상승 에지"는 (값 수정 행에서 참으로 설정하고 선택한 모든 값을 지금 모두 수정 아이콘을 클릭하여) 비트를 먼저 참으로 설정했다가 다시 거짓으로 설정하는 것을 말합니다.

   이 비트가 참으로 설정되면 및 비트도 참으로 변경되어 트리거가 완료되었음을 나타냅니다. PLC가 카메라를 트리거할 때마다 값이 증가합니다.

   마찬가지로 가 거짓으로 다시 설정되면 비트도 다시 거짓으로 변경됩니다.

3. In-Sight에서 작업의 WebPage를 확인합니다. 새로 촬상된 이미지가 나타나야 합니다.