# TransPatternsToFixture

Patterns 데이터 구조를 이미지 좌표에서 Fixture 좌표로 변환합니다. 이 함수는 지정된 실제 좌표 시스템을 기준으로 패턴 응답 점의 오프셋 및 방향을 계산합니다.

## TransPatternsToFixture 입력

매개 변수 | 설명
--- | ---
Fixture | Fixture 좌표계를 지정합니다.
X | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 x 오프셋.
Y | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 y 오프셋.
세타 | 이미지 좌표계 내에서 이미지 X축으로부터의 회전(+/-360도 시계 방향).
패턴 | 이 인수는 유효한 Patterns 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀을 참조해야 합니다.
변환할 개수 | 실제 좌표로 변환할 인스턴스의 개수. (1 - 1024, 기본값 = 1)

## TransPatternsToFixture 출력

반환 | Fixture 좌표로 변환된 Patterns 구조체. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR.
결과 | 함수가 처음으로 셀에 삽입되면 스프레드시트에 결과표가 만들어집니다.

## TransPatternsToFixture Vision Data Access functions

스프레드시트에 자동으로 삽입되는 Patterns Vision Data Access functions는 Patterns 데이터 구조를 찾고 정렬하기 위해 사용하는 함수에 의해 자동으로 삽입되는 함수와 유사합니다.