# WriteData 함수를 구성하는 방법

WriteData 함수를 사용하면 로컬 장치 또는 FTP 서버에서 파일에 데이터를 쓰거나 파일에 데이터 문자열을 추가할 수 있습니다. 이 함수를 사용하여 데이터 결과를 기록하고 파일에서 볼 수 있습니다.

참고 : 온라인이거나 오프라인 상태이거나 선택한 저장 위치에 파일을 저장할 수 있습니다.

다음은 In-Sight 비전 시스템에 연결되어 있을 때 WriteData 함수를 구성하는 방법입니다.

1. In-Sight Micro 비전 시스템에 연결합니다.

2. 스프레드시트에 WriteData 함수를 삽입하면 WriteData 속성 시트가 열립니다. 다음의 매개 변수를 구성하고 나머지 매개 변수는 기본 설정을 사용합니다.

   - 데이터: 파일에 쓰거나 첨부하려는 내용의 텍스트 문자열 또는 텍스트 문자열을 포함하는 셀에 대한 참조값을 입력합니다. 이 예에서 데이터 매개 변수는 다음 내용과 같이 구성된 C0 셀을 참조합니다. Stringf("Test string.\r\n")
   - 파일 이름: 데이터 파일의 파일 이름을 입력합니다.

3. 매개 변수를 구성한 후 확인을 클릭해 속성 시트를 닫습니다. WriteData 데이터 구조가 스프레드시트에 삽입됩니다.

4. 비전 시스템을 트리거합니다.

5. 데이터 파일(InSight.txt)이 In-Sight 장치에 저장되며, 파일에 "Text string."이 쓰여집니다.

6. 비전 시스템을 다시 트리거하면 텍스트 파일 내에 또 다른 "Text string."이 추가됩니다.

7. FTP 소프트웨어를 사용하여 파일을 봅니다. 자세한 내용은 In-Sight 장치에 저장된 파일을 보는 방법 항목을 참조하십시오.

참고 :

- 각 매개 변수 설정에 대한 자세한 내용은 WriteData를 참조하십시오.
- In-Sight 장치에 설치된 SD 카드로 파일을 보내려면 파일 경로 필드에 sdcard를 입력합니다.
- 파일을 FTP 서버로 보내려면 저장방식을 FTP 서버로 설정하고 서버 주소(서버), 사용자 이름 및 암호를 해당 필드에 입력합니다.

## 저장 위치

저장 위치는 연결된 장치 및 함수의 스토리지 설정에 따라 다릅니다.

스토리지 설정 | 연결 장치 | 저장 위치
--- | --- | ---
로컬 장치 | In-Sight 장치 | In-Sight 장치 In-Sight 장치에 설치된 SD 카드 참고 : 파일을 보려면 FileZilla 클라이언트 등의 FTP 소프트웨어를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 In-Sight 장치에 저장된 파일을 보는 방법 항목을 참조하십시오. SD 카드 스토리지를 사용하는 경우 작업을 실행하기 전에 SD 카드를 연결했는지 확인하십시오. SD 카드를 연결하지 않고 SD 카드 스토리지를 구성하면 파일이 내부 플래시 드라이브의 /sdcard 디렉터리에 저장됩니다.
PC | PC 참고 : PC 저장은 FTP 서버를 통해서만 지원됩니다.
FTP 서버 | 모든 장치 | 지정된 FTP 서버