# Set Job

In-Sight 센서의 플래시 메모리에 있는 작업 슬롯 중 하나에서 작업을 로드하여 현재 작업으로 만듭니다.

참고 :

- In-Sight 센서는 오프라인이어야 합니다.
- 작업 ID 번호 기능을 사용하려면 로드할 작업은 숫자 접두사(0 - 2147483647)로 저장되어야 합니다.

## Set Job 입력

구문: SJ[ID]

매개 변수 | 설명
--- | ---
ID | 로드할 작업의 ID 번호(0-2147483647).

## Set Job 출력

Returns a status code. The status codes are:

상태 코드 | 설명
--- | ---
1 | 명령이 성공적으로 실행되었습니다.
0 | 인식할 수 없는 명령.
-1 | ID가 0 미만이거나 정수가 아닙니다.
-2 | 작업을 로드하지 못했거나 센서가 온라인 상태이거나 파일을 찾을 수 없어 명령을 실행할 수 없습니다.
-4 | In-Sight 센서에 메모리가 부족합니다.
-6 | 사용자에게 명령을 실행할 모든 권한이 없습니다.

## Set Job 예

"2Test.jobx"를 In-Sight 비전 시스템에서 현재 작업으로 로드하려면 SJ2 명령을 이용합니다.

In-Sight 센서는 1로 응답하여 작업이 성공적으로 로드되고 활성 상태가 되었음을 나타냅니다.