# 해결된 문제점

이 섹션에서는 In-Sight 23.1.0의 변경 사항 및 해결된 문제점을 설명합니다.

참고 : Cognex 기술 지원을 통해 신고된 알려진 문제점의 추적을 개선하기 위해 문제점 번호(문제점 #)가 포함되었습니다(해당되는 경우).

##### In-Sight 23.1.0에서 해결된 문제점

문제 # | 해결된 문제점
ISPROD-2399 | 버그 수정: 모든 촬상 버퍼가 사용 중인 경우 자가 트리거는 트리거를 중지합니다.
ISPROD-2980 | 버그 수정: EasyBuilder 도구를 삭제할 때 In-Sight Vision Suite가 충돌합니다.
ISPROD-3993 | 산업용 이더넷 및 HMI에 대한 작업에 합격/불합격의 조건을 설정하는 기능이 추가되었습니다.
ISPROD-4663 | 버그 수정: 작업이 In-Sight Vision Suite에서 로드된 경우 In-Sight 2800에서 현재 작업 ID가 0xFFFF(-1)를 반환합니다.
ISPROD-4848 | 버그 수정: 목록 상자가 포함된 셀 범위가 있는 Choose 함수로 인해 스프레드시트 셀이 사라집니다.
ISPROD-5287 | 시스템 로드 시 HMI 세션이 타임아웃되고 다시 연결됩니다.
ISPROD-5369 | 버그 수정: 작업 저장 및 로드 후 EasyBuilder 속성 링크가 지워집니다.
ISPROD-6192 | 버그 수정: ViDiELClassify로 인해 작업이 로드되지 않습니다.
ISPROD-6360 | 버그 수정: HDR이 활성화된 경우 IS2801M이 런타임 중에 잠깁니다.
ISPROD-1890 | 펌웨어 업데이트: 백업 옵션에서 카메라 설정의 백업이 생성됩니다.
ISPROD-6248 | 버그 수정: WriteImage SFTP 및 BMP를 사용하면 특정 상황에서 손상된 이미지가 생성됩니다.