# Line

Crea una estructura de línea fija.

## Line Entradas

Parámetro | Descripción
Imagen | Este argumento debe hacer referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura de datos de Imagen válida. Por defecto, la celda a la que se hace referencia es la celda $A$0 que contiene la estructura de datos de la imagen devuelta por .
Elemento posicionador | Especifica el sistema de coordenadas de la imagen en el que se define la línea posicionadora.
X | El desplazamiento en X respecto a la imagen.
Y | El desplazamiento en Y respecto a la imagen.
Theta | La rotación desde el eje X de la imagen, en el sistema de coordenadas de imagen. (+/-360 grados en el sentido de las agujas del reloj)
Línea | Especifica los extremos de la línea.
X 0 | El desplazamiento en X del primer extremo.
Y 0 | El desplazamiento en Y del primer extremo.
X 1 | El desplazamiento en X del segundo extremo.
Y 1 | El desplazamiento en Y del segundo extremo.
Mostrar | Especifica el modo de visualización de la superposición gráfica de la línea en la imagen.
0 = ocultar todo (por defecto) | No se visualizará la estructura de línea a menos que la celda que contiene la función Line esté resaltada en la hoja de cálculo.
2 = sólo gráficos de entrada | Se visualizará en todo momento la estructura de línea.

Nota: Los parámetros Elemento posicionador y Línea deben estar definidos dentro de los límites de la imagen; de lo contrario la función devolverá #ERR.

## Line Salidas

Devuelve | Una estructura de datos de Line o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente la función Line [Línea] en una celda, se insertan automáticamente las siguientes Estructuras Funciones de Vision Data Access en la hoja de cálculo para crear una tabla de resultados:
Etiqueta | Función | Descripción
X 0 | GetX(Línea, 0) | La coordenada X del primer extremo, en coordenadas de la imagen.
Y 0 | GetY(Línea, 0) | La coordenada Y del primer extremo, en coordenadas de la imagen.
X 1 | GetX(Línea, 1) | La coordenada X del segundo extremo, en coordenadas de la imagen.
Y 1 | GetY(Línea, 1) | La coordenada Y del segundo extremo, en coordenadas de la imagen.