# Instalar los archivos EDS

Las hojas de datos electrónicas (EDS) son archivos de texto que permiten que varias herramientas de configuración de red identifiquen los sistema de visión In-Sight en una red. Estos archivos EDS se importan entonces en el software correspondiente. Utilice la herramienta de instalación de hardware EDS para instalar el archivo EDS suministrado con el sistema de visión In-Sight tal como se describe a continuación.

1. Para iniciar dicho software, seleccione Inicio > Todos los programas > Rockwell Software > EDS Hardware Installation Tool en el menú de Inicio de Windows. Se iniciará la herramienta de instalación de hardware de Rockwell Automation.

2. Haga clic sobre el botón Agregar.

3. Seleccione Registrar un directorio de archivos EDS. A continuación, haga clic sobre el botón Examinar para ir al subdirectorio EDS de la instalación del In-Sight Vision Suite:

   Tras seleccionar el archivo EDS, haga clic sobre Siguiente.

4. Confirme el archivo EDS que desea instalar y haga clic sobre Siguiente.

5. Aparece el paso Cambiar imagen gráfica. Haga clic sobre Siguiente para continuar.

6. Aparece entonces el Resumen final de la tarea. Haga de nuevo clic sobre Siguiente para continuar.

7. Haga clic sobre Finalizar para completar la instalación del archivo EDS.

8. Por último, haga clic sobre Salir para cerrar la herramienta de instalación de hardware.

Nota:

Se ha incluido la siguiente información el archivo EDS:

- Nombre del producto: El tipo de sistema de visión (como ).
- Número de catálogo: El número de catálogo del sistema de visión.
- Tipo de producto: La familia de productos del Sistema de visión In-Sight.