# Get Online

Devuelve el estado de conexión del sistema de visión In-Sight. Para más información, consulte Estados en línea y sin conexión.

## Entradas de Get Online

Sintaxis: GO

## Salidas de Get Online

Devuelve el estado de conexión del sistema de visión.

Estado de conexión | Descripción
--- | ---
0 | El sistema de visión In-Sight está actualmente fuera de línea.
1 | El sistema de visión In-Sight está actualmente en línea.

## Ejemplo con Get Online

Para saber en qué estado de conexión se encuentra un sistema de visión In-Sight, emita el siguiente comando: GO

El sistema de visión In-Sight responde con 1 para indicar que el sistema de visión está actualmente en línea.