# Comprobación de la aplicación en el Gestor SIMATIC

Compruebe la aplicación en el Gestor SIMATIC de la siguiente manera para asegurar de que escribe correctamente los datos en el PLC:

1. Ponga el sistema de visión en línea. Establezca un nuevo valor en la página web y, a continuación, haga clic sobre el botón Escribir en PLC creado en Actualizar la tarea en el adaptador.

2. Abra el Gestor SIMATIC y compruebe las variables monitorizadas. El bit Results Completed Cam0 debe invertirse cada vez que se envían nuevos datos desde el sistema de visión al PLC. Al mismo tiempo, el bit Results Valid Cam0 debe ponerse en verdadero para indicar nuevos datos. Los datos pueden verse en la fila de Resultados, en formato hexadecimal por defecto.

3. Dé un flanco ascendente al bit Results Ack Cam0 para restablecer el bit Results Valid Cam0 a falso. Para ello, ponga primero el bit Results Ack Cam0 en verdadero y, a continuación, en falso. Asegúrese de hacer clic sobre el icono de Activar la modificación de valores cada vez que se modifique el valor.