# Crear variables de supervisión

Una vez establecida correctamente la comunicación PROFINET, cree variables de supervisión. Para preparar el procedimiento, abra primero la Tabla de referencia de módulos PROFINET IO en la página 1. Esta tabla de referencia permite comprobar qué señales son necesarias para la aplicación configurada. Estas señales necesarias pueden agregarse a los símbolos en el SIMATIC Manager y se les puede dar un nombre para facilitar la supervisión.

Realice los siguientes pasos para crear las variables de supervisión:

1. Haga clic sobre el Programa S7 en el árbol de tareas que presenta el SIMATIC Manager y, a continuación, haga doble clic sobre Símbolos.

2. Rellene la tabla y guárdela a continuación haciendo clic sobre el icono Guardar. Esto es necesario para ver los nombres de las variables cuando estas se supervizan.

3. Haga clic sobre PLC => Supervisar/Modificar variables a fin de abrir la ventana de supervisión.

4. Rellene la columna Dirección. El nombre del símbolo debería definirse automáticamente a partir de lo indicado en la tabla de símbolos configurada en el paso anterior. Guárdelos para usos futuros.

5. Haga clic sobre el icono de Variable de supervisión para que se actualice cíclicamente la columna de valor de Estado y se puedan supervisar los cambios procedentes del sistema de visión In-Sight. Para modificar aquí una variable, escriba el nuevo valor en la columna Modificar valor y, a continuación, haga clic sobre el icono Activar modificación de valores.