# Archivos de tarea

Una vez utilizadas las opciones File > Save All (Archivo > Guardar todo) o Save As (Guardar como), la aplicación configurada en el adaptador se guarda en un único archivo *.jobx llamado [nombre_de_la_tarea].jobx. Este archivo *.jobx contiene todos los datos de configuración de la tarea de aplicación específica para el sistema de visión In-Sight. Un archivo de tarea sólo puede modificarse y guardarse mientras el sistema de visión está fuera de línea.

Los archivos *.jobx pueden guardarse en distintas ubicaciones al crear o guardar una nueva tarea:

- En el almacenamiento interno del dispositivo In-Sight (o en el almacenamiento externo USB o de tarjeta SD insertado en el dispositivo, si este lo admite).

- En el ordenador que se está ejecutando In-Sight Vision Suite y en el adaptador de desarrollo. Por defecto, las tareas se almacenan en la siguiente ubicación en el ordenador:

  < X>:\Usuarios\[Carpeta_de_usuario]\Documentos\In-Sight Vision Suite\Tareas

Nota:

- Se puede añadir una protección por contraseña a la tarea. Para más información al respecto, consulte el tema Seguridad.